ПАСПОРТ

**Дизельный генератор AIRMAN**

Модель **SDG100S**

Серийный номер: 1533A51382



**Область применения**

 Дизельный генератор предназначен исключительно для производства электроэнергии

Другое применение считается использованием не по назначению.

**Обслуживание**

Обслуживание проводить в соответствие с Инструкцией по Эксплуатации и только квалифицированным персоналом.

**Отметка о приеме**

Дизельный генератор перед отгрузкой проверен на заводе – изготовителе и признан годным для эксплуатации в соответствии с Инструкцией по Эксплуатации.

**Технические характеристики SDG100S.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генератор | Система возбуждения | Бесщеточная |
| Коэффициент мощности, % | 80 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность, кВА(кВт) | 80(64) |
| Напряжение тока,В | 400(380) |
| Сила тока,А | 115(121,5) |
| Двигатель | Тип | 4-тактный с водяным охлаждением, непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Число цилиндров | 6 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 6,494 |
| Номинальная мощность, кВт | 73,6 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Количество смазочного масла, л | 18 |
| Количество охлаждающей воды, л | 24 |
| Аккумулятор | 95D31R\*2 |
| Вместимость топливного бака, л | 225 |
| Размеры, вес | Общая длина, мм | 2600 |
| Общая ширина, мм | 1000 |
| Общая высота, мм | 1400 |
| Сухой вес, кг | 1640 |
| Рабочий вес, кг | 1870 |

**Комплектность поставки**

1. Дизельный генератор -1шт.
2. Паспорт -1шт.
3. Инструкция по эксплуатации -1шт.
4. Ведомость ЗИП -1шт.

**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации дизельного генератора – 12 месяцев с даты продажи.

**Отметка о продаже**

Продавец:\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата поставки:\_\_\_\_

Руководитель предприятия:\_\_\_\_\_

М.П.